Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie pn.: „Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 13 w m. Przemyśl”.**

Budynek nr 13 w m. Przemyśl:

Dach dwuspadowy o spadku 61%, kryty blachodachówką w kolorze zbliżonym do koloru naturalnej dachówki, wysokość krawędzi dachu ok. 5 mnpt, rynny na całej długości krawędzi obydwu połaci dachowych, rynna śr. 150mm z blachy powlekanej w kolorze jak blachodachówka, haki stalowe. Bariery śniegowe/śniegołapy z blachy powlekanej w kolorze jak blachodachówka, montowane w odległości ok 0,7-1,0m od krawędzi dachu w dwóch rzędach naprzemiennie.

Opis robót skrócony:

1. wymiana uszkodzonych rynien i haków rynnowych

2. uzupełnienie barier śniegowych

3. wymiana odgromowych złączy rynnowych

4. ustawienie i rozbiórka rusztowania lub wykonanie prac za pomocą podnośników,

5. zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,

6. uporządkowanie terenu po wykonanych pracach i przywrócenie stanu pierwotnego.

Zakres prac dla poszczególnych robót:

1. wymiana uszkodzonych rynien i haków rynnowych: 94mb rynien, rynna szer. 150mm, z blachy powlekanej, w kolorze zbliżonym do koloru naturalnej dachówki, wpusty do 6 szt rur spustowych śr. 100mm.

2. uzupełnienie i wymiana barier śniegowych w dwóch rzędach naprzemiennie: ogółem na długości dachu 90mb, inwestor posiada 232 szt barier/śniegołapów (materiał inwestora) brakujące bariery oraz wkręty mocujące dostarcza Wykonawca,

3. wymiana odgromowych złączy rynnowych: wymiana 16 szt zacisków płaskich rynnowych łączących rynny i instalację odgromową,

4. ustawienie i rozbiórka rusztowania lub wykonanie prac za pomocą podnośników,

5. zabezpieczenie terenu prowadzonych prac,

6. uporządkowanie terenu po wykonanych pracach i przywrócenie stanu pierwotnego.