Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy)
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa dwóch kotłów warzelnych i jednego zestawu kotłów warzelnych przechylnych elektrycznych. Cena brutto powinna zawierać całkowity koszt realizacji dostawy, montażu włącznie z kosztami transportu do Zamawiającego.
1. Kocioł warzelny elektryczny 150 L  LOZAMET, WKE.150.9 
[bookmark: _GoBack]Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej z regulatorem zapewniającym ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym. Posiadający trzystopniową regulację mocy grzewczej. Z możliwością napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną. Urządzenie powinno posiadać  elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu, ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych, a także presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, przyłącze oraz zawór wody zimnej i przyłącze oraz zawór wody ciepłej.

Dodatkowe informacje:
- średnica zbiornika warzelnego 596 ± 20 mm.
- średnica obudowy 900 ± 20 mm.
- wysokość od podłogi do płyty górnej 900 ± 20 mm.
- odległość zaworu spustowego od podłogi 300 ± 20 mm.
- wymagane zabezpieczenie 32 A.
- pojemność ogrzewacza 47 dm3.
- najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa.
- przyłącze wody zimnej R½"
- przyłącze wody ciepłej R½"
- długość 1020 ± 20 mm.
- szerokość 1035 ± 20 mm.
- wysokość 900 ± 20 mm.
- pojemność  150 L
- moc całkowita 18 kw
- napięcie 400 V
- zasilanie elektryczne 
- kolor inox
- kran spustowy 



2. Zestaw 3 kotłów warzelnych przechylnych, elektrycznych, 3x30 l  LOZAMET, ZE-6 
Zbiornik warzelny wykonany ze stali nierdzewnej. Posiadający trzystopniową regulację mocy grzewczej. Z zaworem parowym sterującym niezależnie pracą każdego zbiornika. Elektronicznym układem kontroli poziomu wody w wytwornicy pary. Urządzenie powinno posiadać ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych. Zabezpieczenie przed przypadkowym przechyleniem, a także  przyłącze oraz zawór wody zimnej.
Dodatkowe informacje:
- średnica zbiornika warzelnego 350 mm.
- wymiary (długość x szerokość x wysokość) 1600 x 560 x 1400 mm.
- wymagane zabezpieczenie 32A.
- pojemność wytwornicy pary 20 dm3.
- pojemność ogrzewacza 3 x 5,5 dm3.
- najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa.
- przyłącze wody zimnej R½".
- pojemność 90 L
- moc całkowita 18 kV
- napięcie 400 V
- zasilanie elektryczne

