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FORMULARZ OFERTOWY
Dostawy dronów z wyposażeniem dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu

	L.p.
	Typ/model urządzenia
	Parametry i ukompletowanie
	Warunki 
i okres gwarancji
	Planowana ilość zamówienia
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	DJI Matrice 4TD C6 Zestaw Combo
	1) Dron Matrice 4TD
- DJI Cellular Dongle 2
- Moduł FTS
- Hub do ładowania
- Adapter ładowania 240W + przewód zasilania
- Kabel USB-C do USB-C
- Kabel USB-A do USB-C
- Osłona gimbala
- 3x Śmigła
- Ściereczka do obiektywu
- Śrubokręt + zestaw śrub
- Walizka transportowa
- Szelki do walizki DJI Matrice 4D Series) 
	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	2) Stacja Dokująca, DJI Dock 3
- Całkowita masa 55 kg — bez drona
- Wymiary Pokrywa otwarta: 1760 × 745 × 485 mm — dł. × szer. × wys.
Pokrywa zamknięta: 640 × 745 × 770 mm — dł. × szer. × wys.
Dane obejmują szerokość modułu RTK  160 mm, wysokość czujnika prędkości wiatru  145 mm oraz wsporniki montażowe podstawy  58 mm.
- Napięcie wejściowe 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Moc wejściowa Maks. 800 W
- Temperatura pracy Od -30°C do 50°C
- Stopień ochrony IP IP56
- Liczba obsługiwanych dronów 1
- Maksymalna prędkość wiatru przy lądowaniu 12 m/s
- Maksymalna wysokość operacyjna 4500 m

	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	3) Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced
- System transmisji wideo O4 Enterprise
- Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) 25 km (FCC), 12 km (CE), 12 km (SRRC), 12 km (MIC) Zmierzone w środowisku wolnym od zakłóceń.
- Częstotliwość pracy transmisji obrazu 2,4000-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz, 5,1 GHz (tylko odbiór)
- Antena 2T4R,
- Transmisja 4G Opcjonalny DJI
- Cellular Dongle 2
- Protokół Wi-Fi Wi-Fi Direct, Wireless Display,
- Częstotliwość operacyjna Wi-Fi 5.150-5.250 GHz
5.725-5.850 GHz
- Protokół Bluetooth Bluetooth 5.2
- Częstotliwość pracy Bluetooth 2.400-2.4835 GHz
- Rozdzielczość ekranu 1920 × 1200
- Rozmiar ekranu 7,02 cala
- Jasność 1400 nitów
- Wbudowany akumulator
- Akumulator litowo-jonowy
- Akumulator zewnętrzny Opcjonalnie, WB37
- Temperatura pracy -20° do 50° C
- Temperatura ładowania 5° do 40° C
- Obsługiwane modele dronów DJI Matrice 4TD
- GNSS Potrójny tryb GPS, Galileo i BeiDou,
- Interfejsy zewnętrzne HDMI 1.4, SD3.0, USB-C obsługuje OTG, obsługuje ładowanie PD, maksymalna moc 65W
	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	4) Szelki z uchwytem montażowym do aparatury DJI RC Plus 2 
	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	5) Karta pamięci MicroSD V30 U3 512 GB
- Typ karty: Micro SDXC
- Pojemność [GB]: 512
- Prędkość odczytu do [MB/s]: 200
- Prędkość zapisu do [MB/s]: 140
- Klasa prędkości:  A2, Klasa 10, UHS-I / U3, V30

	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	6) Akumulator DJI Matrice 4TD
- Pojemność 6768 mAh
- Napięcie 22.14 V
- Maksymalne napięcie ładowania 25.5 V
- Typ ogniwa Li-ion 6S
- Układ chemiczny LiNiMnCoO2
- Energia 149.9 Wh
- Masa 640 g
- Ilość cykli 400
- Temperatura ładowania Od 5°C do 45°C
- Współczynnik rozładowania 4C
- Maksymalna moc ładowania 1.8C
- Ładowanie w niskich temperaturach Obsługuje ładowanie w niskiej temperaturze z funkcją samonagrzewania

	6 miesięcy
	4
	
	

	
	
	7) Akumulator DJI WB37
- Pojemność 4920 mAh
Napięcie 7,6 V

- Typ akumulatora LiPo
- 
Kompatybilność DJI RC Plus 2
	6 miesięcy
	1
	
	

	
	
	8) DJI FlightHub 2 Business 12 miesięcy - Kod elektroniczny
Kompatybilnośći z platformami DJI Matrice, stacjami DJI Dock 3 oraz dronami DJI Matrice 4TD.

	24 miesiące
	1
	
	

	2
	DJI Matrice 4TD C5 Zestaw Combo
	1) Dron Matrice 4TD
- DJI Cellular Dongle 2
- Moduł FTS
- Hub do ładowania
- Adapter ładowania 240W + przewód zasilania
- Kabel USB-C do USB-C
- Kabel USB-A do USB-C
- Osłona gimbala
- 3x Śmigła
- Ściereczka do obiektywu
- Śrubokręt + zestaw śrub
- Walizka transportowa
- Szelki do walizki DJI Matrice 4D Series)
	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	2) Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced
System transmisji wideo O4 Enterprise
- Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) 25 km (FCC), 12 km (CE), 12 km (SRRC), 12 km (MIC) Zmierzone w środowisku wolnym od zakłóceń.
- Częstotliwość pracy transmisji obrazu 2,4000-2,4835 GHz
5,725-5,850 GHz, 5,1 GHz (tylko odbiór)
- Antena 2T4R,
- Transmisja 4G Opcjonalny DJI
- Cellular Dongle 2
- Protokół Wi-Fi Wi-Fi Direct, Wireless Display,
- Częstotliwość operacyjna Wi-Fi 5.150-5.250 GHz
5.725-5.850 GHz
- Protokół Bluetooth Bluetooth 5.2
- Częstotliwość pracy Bluetooth 2.400-2.4835 GHz
- Rozdzielczość ekranu 1920 × 1200
- Rozmiar ekranu 7,02 cala
- Jasność 1400 nitów
- Wbudowany akumulator
- Akumulator litowo-jonowy
- Akumulator zewnętrzny Opcjonalnie, WB37
- Temperatura pracy -20° do 50° C
- Temperatura ładowania 5° do 40° C
- Obsługiwane modele dronów DJI Matrice 4TD
- GNSS Potrójny tryb GPS, Galileo i BeiDou,
- Interfejsy zewnętrzne HDMI 1.4, SD3.0, USB-C obsługuje OTG, obsługuje ładowanie PD, maksymalna moc 65W
	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	3) Szelki z uchwytem montażowym do aparatury DJI RC Plus 2
	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	4) Karta pamięci MicroSD V30 U3 512 GB
- Typ karty: Micro SDXC
- Pojemność [GB]: 512
- Prędkość odczytu do [MB/s]: 200
- Prędkość zapisu do [MB/s]: 140
- Klasa prędkości:  A2, Klasa 10, UHS-I / U3, V30

	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	5) Akumulator DJI Matrice 4TD
- Pojemność 6768 mAh
- Napięcie 22.14 V
- Maksymalne napięcie ładowania 25.5 V
- Typ ogniwa Li-ion 6S
- Układ chemiczny LiNiMnCoO2
- Energia 149.9 Wh
- Masa 640 g
- Ilość cykli 400
- Temperatura ładowania Od 5°C do 45°C
- Współczynnik rozładowania 4C
- Maksymalna moc ładowania 1.8C
- Ładowanie w niskich temperaturach Obsługuje ładowanie w niskiej temperaturze z funkcją samonagrzewania

	6 miesięcy
	4
	
	

	
	
	6) Akumulator DJI WB37
- Pojemność 4920 mAh
Napięcie 7,6 V

- Typ akumulatora LiPo
- 
Kompatybilność DJI RC Plus 2
	[bookmark: _GoBack]6 miesięcy
	1
	
	

	
	
	7) Stację zasilania OSCAL Power Max 3600 SE
- Pojemność: 3600 Wh
- Rodzaj baterii: LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy)
- Cykle życia: 3500+ cykli do 80% pierwotnej pojemności
- System Zarządzania: BMS
Wyjście:
- Wyjście AC: 3600W (Max)
- Typ falownika: Czysta sinusoida
- Moc Przepięciowa: 4500W
- Porty USB-A: USB-A 12W *1, USB-A 18W *3
- Porty USB-C: USB-C 100W *2
- Wyjście DC: Anderson 120W *1, DC5521 120W *2
- Port Zapalniczki: Zapalniczka 120W *1
Wejście:
- Wejście adaptera AC: 2300W ( Max), Czasy ładowania: 1.96H
- Wejście słoneczne: 2400 W ( Max), Czasy ładowania: 2.25H (Z prime sunshine, idealną orientacją, i niską temperaturą)
- Wejście Samochodowe: 120 W (Max), Czasy ładowania: 30H
- Podwójne ładowanie: -Ładowanie AC+Ładowanie DC-Solar 1.2H; -Ładowanie AC+Ładowanie DC-Car 1.86H
Ogólne:
- Waga: 98.10 funta（44.45 kgs）
- Wymiary (DxSxW): L590*W350*H441 mm
- Temperatura ładowania: 0℃~50℃ (32F~122F) Idealna od 0℃ do 45℃. (32°F~113°F)
- Temperatura rozładowania: -20℃ ~55℃ (-4F~131F) Idealna od -10℃ ~45℃. (14 ° F ~ 113 ° F)
- Temperatura przechowywania: -10℃ ~45℃

	24 miesiące
	1
	
	

	
	
	8) FTS+PRS do DJI Matrice 4TD
FTS+PRS do DJI Matrice 4TD razem z usługą montażu na BSP

	24 miesiące
	1
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